Färdiganmälan för dig som ansluts till kommunalt VA.

-Denna blankett används när du som fastighetsägare är färdig med din VA-installation på tomten och vill få din fastighet ansluten till det kommunala VA-ledningsnätet.

Skicka in det till oss på Mail: [info@vmva.se](mailto:avaab@arboga.se) eller post: Box 45, 732 21 Arboga.

För mer information, se blad 3.

**Uppgifter om fastighetsägaren**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sökande, fastighetsägare | Personnummer | |
| Folkbokföringsadress | Postnummer | Postadress |
| Telefon (dagtid) | Mobil | |
| E-post | | |

**Uppgifter om aktuell fastighet och byggnad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fastighetsbeteckning | Tomtyta, kvadratmeter | |
| Fastighetens gatuadress | Postnummer | Postadress |
| Antal bostadsenheter på fastigheten (st) | | |

**Information om din VA-installation**

Anlitad entreprenör

Kontrollpunkter för anläggningsarbetet ifylls i samråd med din entreprenör. Välj vänlig kryssa i rutorna nedan:

Servisledning placerad på frostfritt djup

Vattenmätarplats frostsäkert placerad samt vattenmätarkonsol Spillvattenledningar har erforderliga rens-inspektionsbrunnar

Självfallsledningar är utförda av typgodkänt material med en rekommenderad styvhetsklass på minst SN8

Tryckledningar är utförda av typgodkänt material med en rekommenderad styvhetsklass på minst SN8

Servisledningar anläggs med olika dimension och färg kodas (blå markering dricksvatten, brunmarkering eller svart utan markering =spillvatten).

Villapumpstationens sump anlagd enligt tillverkarens anvisningar. Samt att el är framdragen så AVAAB:s drifttekniker kan driftsätta pumpen.

Dagvatten och dräneringsvatten ansluts ej till spillvattenledningsnätet. Täthetskontroll utförd av sakkunnig och provtryckningsprotokoll bifogas.

**Signatur**

|  |  |
| --- | --- |
| Ort och datum | |
| Namnteckning | Namnförtydligande |

**Information och hjälp till dig som fyller i denna blankett**

När blanketten skickats in till Arboga vatten och avlopp planeras en uppsättning av vattenmätare och eventuellt LTA-pump. En drifttekniker kommer då att ta kontakt med dig från Arboga Vatten och avlopp för tidsbokning. Detta görs inte innan blanketterna är ifyllda rätt och anläggningsavgiften är betald.

Arboga vatten och avlopp kommer ta kontakt med dig om kompletterande information behövs efter att blanketten skickats in.

**OBS- Du som fastighetsägare måste ta kontakt med bygglov och skicka in uppgifter till dem innan du påbörjar arbetet.**

**Begreppsförklaring**

*Bostadsenhet*

Antalet byggnader eller lägenheter på fastigheten där vatten och spillvatten finns indraget

*Dagvatten*

Ytlig avrinning som härrör från regn- och smältvatten.

Dräneringsvatten

Avvattning av mark som avleds via dräneringsrör.

*Förbindelsepunkt*

En punkt på servisledningen som visar var den juridiska ansvarsgränsen finns mellan huvudmannen och fastighetsägaren

LTA

Lätt tryckavlopp och villapumpstation. Används för att avleda spillvatten från fastigheten till AVAAB:s huvudspillvattenledning då inte självfall kan erhållas på servisledningen på grund av markförhållanden eller spillvattenledningens läge i gatan.

*Självfall*

Avledning av spillvatten med hjälp av gravitation

*Sump*

Pumpanläggningens uppsamlingsbrunn som fylls med spillvatten innan pumpen startar.